**Нержавеющая тёрка 130x270 мм, зубчатая 12x12 мм, ручка G-1 пластиковая двухкомпонентная.**

Предназначена для нанесения и распределения по поверхности штукатурных смесей и клеевых составов.

Длина лезвия – 270мм

Ширина полотна -130мм

Размер зубьев -12мм

Материал полотна-нержавеющая сталь

Материал рукояти-пластик

Страна Польша