**Kubala нержавеющая терка 130x480 мм зубчатая ручка G-12 пластиковая двухкомпонентная**

Для настилки паркета и накладывания растворов, клев и гипсовых покрывочных слоев .

- Нержавеющая сталь, кислотоустойчивая, толщина 0.65 мм;

- Пластмассовая двухкомпонентная ручка G-12;

 РАЗМЕРЫ: 130\*480 мм