**Нержавеющий шпатель усиленный 140 мм, ручка G-7 пластиковая двухкомпонентная**

Применяется для гипсовых покрывочных слоев.

Характеристики:

Нержавеющая сталь, кислоустойчивая, толщина: 0,45 мм

Ручка из двух составных элементов ( G-7)

РАЗМЕРЫ:  140 мм.