**Kubala Шлифовальная тёрка «рашпиль» 160х380 мм для снятия и выравнивания пенопластовых плит**

Утеплительные работы – для обдирки и выравнивания пенопласта.

Пластмасса: PS; подкладка из оцинкованной жести, дырчатая.

Размер: 160х380