**Нержавеющая тёрка 130х270 мм, ручка G-11 двухкомпонентная профилированая.**

Предназначена для настилки паркета, накладывания растворов, клеев и гипсовых покрывочных слоев.

Нержавеющая сталь, кислоустойчивая, толщина: 0,7 мм

Пластмассовая двухкомпонентная ручка G-11, на ножке

РАЗМЕРЫ: 130\*270 мм.