**Kubala нержавеющая терка зубчатая 8мм, 130х270 мм ручка G-1 пластиковая двухкомпонентная .**

- Нержавеющая сталь, кислотоустойчивая, толщина 0.7 мм;

- Пластмассовая двухкомпонентная ручка G-1;

- Для разведения клейных растворов.

РАЗМЕРЫ: 130\*270 мм