**Нержавеющий шпатель 40мм, ручка G-13 пластиковая двухкомпонентная**

Предназначен для нанесения шпаклевок и других строительных растворов на широкий шпатель, а также для заделки небольших трещин и швов.

Размер: Длина -220мм

Ширина – 40 мм