**Kubala нержавеющий шпатель 150 мм, усиленный AL профилем ручка G-15 пластиковая двухкомпонентная**.

Предназначен для нанесения штукатурки, шпаклевки и других строительных составов на стены. С его помощью удобно разравнивать раствор по большой по площади поверхности, чтобы получить ровное основание для последующей отделки.

Материал: нержавеющая сталь

Материал рукояти: пластиковая двухкомпонентная