**Пластмассовая тёрка, зубчатая 8Х8 мм 130x270 мм для распределения строительных растворов.**

- Нержавеющая сталь, кислотоустойчивая, толщина 0.7 мм;

- Пластмассовая ручка;

Размеры: 130\*270 мм, 8\*8