**Нержавеющая тёрка, гладкая 130х580 мм деревянная ручка**

Предназначена для настилки паркета, накладывания растворов, клеев и гипсовых покрывочных слоев.

Характеристики:

Нержавеющая сталь, кислоустойчивая, толщина: 0,7 мм

Деревянная ручка

РАЗМЕРЫ: 130\*580 мм